|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀 명** | **Lemonade** | **팀장 확인** | |  | | |
|  | 이윤재 | **기간** | | 2012.05.03~2012.05.09 | | |
| **예정 작업** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 예정) 2. 일일 결산 (2시간 예정) 3. 소스리딩 (3시간 예정) 4. 오드로이드 안드로이드 버전업 (3시간 예정) 5. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (8시간 예정) 6. 오드로이드 USBIP 코로스컴파일 (5시간 예정) | | | | | |
| **수행 결과** | 1. 프로젝트 일정, 프로젝트 역할 분담 (1시간 수행) 2. 일일 결산 (2시간 수행) 3. 소스리딩 (3시간 수행) 4. 멘토와 미팅 (1시간 수행) 5. USB/IP 포팅(Android.mk 작성) (7시간 수행) 6. 오드로이드 USBIP 코로스컴파일 (10시간 수행) | | | | | |
| **문제점**  **해결방법** | 1. USB/IP 포팅   안드로이드에 glib가 없어서 Stub\_server.c와 Bind\_driver.c에서 glib을 사용하는 모든 명령어들을 안드로이드 환경에서 동작하도록 구현해야됨.   1. 오드로이드 USBIP 코로스컴파일   크로스컴파일 환경을 구축은 하여 adb 명령어까지는 사용이 가능하나 크로스컴파일을 할 때 생기는 에러를 잡지 못함. | | | | | |
| **읽은 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 소스** |  | | 본인 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **작성 문서** |  | | 팀장 Review |  | 팀장 확인 |  |
| **다음주**  **예정작업** |  | | | | | |